ESYLUX / Аксессуары / Аксессуары для датчиков

EP10425370 -  Корпус для открытого монтажа C IP20, белый

Корпус для открытого монтажа C IP 20
Примерные: Высота/глубина 30 mm, Ø 104 mm
Масса: 6,9 g
Степень защиты: IP20
Цвет: белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010